|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Affichage Cab-Signal | contrôle de vitesse (km/h) | section |
| 000R | 80 | 105 |
| "060E" | 70 | 110 |
| 060E | 70 | 111 |
| "060VL" | 70 | 112 |
| 060VL | 70 | 113 |
| "060A" | 140 | 114 |
| 060A | 140 | 115 |
| "080E" | 90 | 120 |
| 080E | 90 | 121 |
| "080VL" | 90 | 122 |
| 080VL | 90 | 123 |
| "080A" | 180 | 124 |
| 080A | 180 | 125 |
| "130E" | 140 | 130 |
| 130E | 140 | 131 |
| "130VL" | 140 | 132 |
| 130VL | 140 | 133 |
| "130A" | 180 | 134 |
| 130A | 180 | 135 |
| "160E" | 170 | 140 |
| 160E | 170 | 141 |
| "160VL" | 170 | 142 |
| 160VL | 170 | 143 |
| "160A" | 240 | 144 |
| 160A | 240 | 145 |
| "170E" | 180 | 150 |
| 170E | 180 | 151 |
| "170VL" | 180 | 152 |
| 170VL | 180 | 153 |
| "170A" | 240 | 154 |
| 170A | 240 | 155 |
| "200E" | 210 | 160 |
| 200E | 210 | 161 |
| "200VL" | 210 | 162 |
| 200VL | 210 | 163 |
| "200A" | 240 | 164 |
| 200A | 240 | 165 |
| "220E" | 230 | 170 |
| 220E | 230 | 171 |
| "220VL" | 230 | 172 |
| 220VL | 230 | 173 |
| "220A" | 280 | 174 |
| 220A | 280 | 175 |
| "230E" | 240 | 180 |
| 230E | 240 | 181 |
| "230VL" | 240 | 182 |
| 230VL | 240 | 183 |
| "230A" | 280 | 184 |
| 230A | 280 | 185 |
| "270E" | 280 | 190 |
| 270E | 280 | 191 |
| "270VL" | 280 | 192 |
| 270VL | 280 | 193 |
| "270A" | 310 | 194 |
| 270A | 310 | 195 |
| "300E" | 310 | 200 |
| 300E | 310 | 201 |
| "300VL" | 310 | 202 |
| 300VL | 310 | 203 |
| "300A" | 330 | 204 |
| 300A | 330 | 205 |

Les valeurs entre “ “ représentent des indications clignotantes.